正确安装显示屏的前提下，会出现如下效果：
      1.拨打插在板子上的手机卡。
      2.板载显示屏上会显示来电号码，可以在代码中判断来电者是哪位。
      3.蜂鸣器会发出阶段性声响。
      4.板载直插红色LED常亮
      5.拨号端挂断电话，LED不长亮，蜂鸣器不响，屏幕上依然显示来电信息。
      6.再次来电，重复以上步骤，其中屏幕来电信息进行覆盖。
  上电会自动启动通信模块。